

**DG230FB**



**Kenmerken DG230FB - 230 mm haakse slijper - 2000W**

- Soft start
- Soft grip
- Anti-vibratie handgreep
- Tegen verdraaien beveiligde beschermkap
- Snel en eenvoudig verstelbaar
- Directe koeling voor hoog overbelastingsvermogen en lange levensduur
- Goed te hanteren door de slanke behuizing
- Geschikt voor snelspanmoer SDS
- Handgreep links en rechts te monteren

Nominaal opgenomen vermogen - 2000 W
Spindelopname - M14
Onbelast toerental 6.500 1/min
Diameter - 230 mm
Gewicht – 4.3 kg

Leveringsomvang

Beschermkap
Handgreep
Opnameflens
Spanmoer
Sleutel