

**DIW1801L**



**Kenmerken DIW1801L**

- Ergonomische rotatie-schakelknop
- LED verlichting
- Accu indicatielamp
- 3 speed

Voltage - 18 V
Accu - 4.0 Ah Litium-Ion (2x)
Max. koppel - 250 Nm
Toerental - 0-2400 Rpm
Gewicht - 1.7 Kg

**Leveringsomvang**

In koffer