

**IW18BL**



**Kenmerken IW18BL - Accu slagmoersleutel 18V - BODY**

- Highly Efficient Brushless Motor (BLDC)
- Koolborstelloos
- 3-speed
- LED verlichting
- Accu indicator
- 1 sec. One Shot functie
- High Speed Impact Drilling
- Magnetische bithouder

Voltage - 18 V
Opname - 1/2"
Max. koppel - 270 Nm
Toerental - 1100 / 1800 / 2400 Rpm