

**KSM**



|  |
| --- |
| KSMRS  A24Q-BF32  |
|  |  |  |  |
| 100 x 7,0 x 16,00 |   | 25 | 200008 |
| 115 x 7,0 x 22,23 |   | 25 | 200013 |
| 125 x 7,0 x 22,23 |   | 25 | 200018 |
| 180 x 7,0 x 22,23 |   | 10 | 200056 |
| 230 x 7,0 x 22,23 |   | 10 | 200090 |

Toepassing: staal