

**RS22**



Speciaal geschikt voor hoogfrequente machines

|  |
| --- |
| RS22  A30P8-BF153  |
|  |  |  |  |
| 180 x 8,0 x 22,23 |   | 10 | 208124 |
| 230 x 8,0 x 22,23 |   | 10 | 208617 |

Toepassing: staal