

**RS67**



|  |
| --- |
| RS67  74A24S6BF1412  |
|  |  |  |  |
| 115 x 7,0 x 22,23 |   | 25 | 200140 |
| 125 x 7,0 x 22,23 |   | 25 | 200141 |
| 150 x 7,0 x 22,23 |   | 10 | 205715 |
| 180 x 7,0 x 22,23 |   | 10 | 205716 |
| 230 x 7,0 x 22,23 |   | 10 | 205718 |

Toepassing: staal