


**XT70**



Ideaal voor machines met gering vermogen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| XT70  A46T11BF10097 | | |
|  |  |  |
| 115 x 1,0 x 22,23 | 50 | 209041 |
| 115 x 1,0 x 22,23 | 100 | 207436 |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 100 | 207438 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 50 | 209042 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 100 | 207437 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 100 | 207439 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| XTK70  A46T11BF11058 | | |
|  |  |  |
| 150 x 1,0 x 22,23 | 25 | 209511 |
| 180 x 1,5 x 22,23 | 25 | 208121 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 25 | 208122 |

Toepassing: RVS