


**XT77**



Ideaal voor machines met gering vermogen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| XT77  A46M11BF11075 | | |
|  |  |  |
| 115 x 1,0 x 22,23 | 100 | 208698 |
| 115 x 1,5 x 22.23 | 100 | 208699 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 100 | 208700 |
| 125 x 1,5 x 22.23 | 100 | 208701 |
| 150 x 1,5 x 22,23 | 25 | 208861 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| XTK77  A46M11BF11337 | | |
|  |  |  |
| 180 x 1,5 x 22,23 | 25 | 208702 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 25 | 208703 |

Toepassing: staal