

**FT33**



|  |
| --- |
| FT33  A24Q-BF20  |
|  |  |  |
| 100 x 2,0 x 16.00 | 25 | 200736 |
| 115 x 2,0 x 22.23 | 25 | 200961 |
| 115 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200719 |
| 125 x 2,0 x 22.23 | 25 | 200969 |
| 125 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200755 |
| 150 x 2,0 x 22.23 | 25 | 200782 |
| 150 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200773 |
| 180 x 2,0 x 22.23 | 25 | 200975 |
| 180 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200786 |
| 230 x 2,0 x 22.23 | 25 | 200979 |
| 230 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200807 |

|  |
| --- |
| FTK33  A24Q-BF21  |
|  |  |  |
| 100 x 2,0 x 16.00 | 25 | 200840 |
| 100 x 3,0 x 16.00 | 25 | 200843 |
| 115 x 2,0 x 22.23 | 25 | 200983 |
| 115 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200853 |
| 125 x 2,0 x 22.23 | 25 | 200988 |
| 125 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200891 |
| 150 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200922 |
| 180 x 2,0 x 22.23 | 25 | 200992 |
| 180 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200928 |
| 230 x 2,0 x 22.23 | 25 | 200995 |
| 230 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200943 |

Toepassing: staal