


**KSM**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSMFT  A24P-BF25 | | |
|  |  |  |
| 115 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200539 |
| 125 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200543 |
| 150 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200548 |
| 180 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200509 |
| 230 x 3,0 x 22.23 | 25 | 200550 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSMK  A24P-BF33 | | |
|  |  |  |
| 100 x 2,0 x 16,00 | 25 | 200629 |
| 115 x 3,0 x 22,23 | 25 | 200631 |
| 125 x 3,0 x 22,23 | 25 | 200636 |
| 180 x 3,0 x 22,23 | 25 | 200643 |
| 230 x 3,0 x 22,23 | 25 | 200652 |

Toepassing: staal