

**ST21**



Let op: stationaire doorslijpschijven zijn NIET geschikt voor gebruik uit de vrije hand

Versterkte buitenwapening voor een hoge werksnelheid van 100 m/sec.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ST21  A24R-BF211 | | |
|  |  |  |
| 300 x 3,0 x 22.23 | 10 | 201304 |
| 300 x 3,0 x 25.40 | 10 | 201305 |
| 300 x 3,0 x 32.00 | 10 | 201307 |
| 350 x 3,0 x 32,00 | 10 | 209502 |
| 350 x 3,5 x 25.40 | 10 | 201330 |
| 400 x 4,0 x 32,00 | 10 | 201353 |
| 400 x 4,0 x 40.00 | 10 | 201354 |

Toepassing: staal