

**ST34**



Let op: stationaire doorslijpschijven zijn NIET geschikt voor gebruik uit de vrije hand

Speciaal ontwikkeld voor afkortzagen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ST34  A36N8BF348 | | |
|  |  |  |
| 300 x 2,5 x 25.40 | 10 | 201510 |
| 300 x 2,5 x 32,00 | 10 | 209501 |
| 300 x 3,0 x 25.40 | 10 | 201507 |
| 300 x 3,0 x 32,00 | 10 | 206523 |
| 350 x 2,5 x 25.40 | 10 | 201518 |
| 350 x 2,5 x 32,00 | 10 | 205836 |
| 350 x 3,0 x 25.40 | 10 | 201514 |
| 350 x 3,0 x 32,00 | 10 | 205578 |
| 400 x 3,0 x 25.40 | 10 | 201504 |
| 400 x 3,0 x 32,00 | 10 | 206455 |

Toepassing: staal