

**ST56**



Let op: stationaire doorslijpschijven zijn NIET geschikt voor gebruik uit de vrije hand

Versterkte buitenwapening voor een hoge werksnelheid van 100 m/sec.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ST56  A24R-BF564 | | |
|  |  |  |
| 300 x 3,0 x 25.40 | 10 | 201397 |
| 350 x 3,5 x 25.40 | 10 | 201415 |
| 400 x 4,0 x 40.00 | 10 | 201432 |
| 500 x 5,0 x 40.00 | 10 | 201457 |

Toepassing: staal