

**KS18**



Totale lengte 770 mm  
Slaglengte 530 mm  
Maxi boordiameter Ø 180 mm  
Hoekverstelling 45°  
Gewicht 9,5 kg