

**Duster Expert**



Beter stofvrij boren! De Duster Expert afzuigboor maakt stofvrij boren mogelijk met inachtneming van de gangbare, verschepte normen voor de bescherming van de gezondheid (bijv. TRGS 900). 98% van het boorstof wordt al bij het ontstaan bij de boorkop afgevoerd. Hiermee is de Duster Expert ook optimaal geschikt voor toepassingen binnenshuis. Positief neveneffect: optimale productiviteit bij het plaatsen van chemische ankers omdat het boorgat niet meer hoeft te worden gereinigd. Deze boor is beschikbaar met SDS-plus en SDS-max opname.

* De Duster Expert combineert boren en stofafzuigen in één stap bij alle betonwerkzaamheden
* Verwijdert 98% van het boorstof al bij het ontstaan bij de boorkop
* Robuust design van boorkop en schacht voor lange levensduur
* Optimale productiviteit bij het plaatsen van chemische ankers doordat het boorgat niet hoeft te worden gereinigd
* Snel door extra grote kopopeningen en verlaagde boorweerstand door intern geleid boormeel
* Voorkomt lastige reiniging van de omgeving
* Uitstekend inzetbaar voor binnentoepassingen

Cellenbeton

Metselwerk

Klinkers

Beton

Gasbeton

Graniet

Natuursteen

Kalkzandsteen

SDS-plus