


**Coilnagel (1)**



Geschikt voor gebruik in:  
DutackPro tacker C3190Mg

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | draaddikte | lengte | materiaal | inhoud per doos |
| 5252012 | 3,1 mm | 80 mm | verzinkt | 4500 |
| 5252013 | 3,1 mm | 90 mm | verzinkt | 4500 |