


**Coilnagel (2)**



Geschikt voor gebruik in:  
DutackPro tacker C2557Mg

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | draaddikte | lengte | uitvoering | materiaal | inhoud per doos |
| 5222028 | 2,1 mm | 25 mm | glad | verzinkt | 14000 |
| 5222029 | 2,1 mm | 30 mm | glad | verzinkt | 14000 |
| 5222030 | 2,1 mm | 35 mm | glad | verzinkt | 14000 |
| 5222031 | 2,1 mm | 40 mm | glad | verzinkt | 14000 |
| 5222034 | 2,1 mm | 40 mm | geringd | verzinkt | 14000 |
| 5222032 | 2,1 mm | 45 mm | glad | verzinkt | 14000 |
| 5222037 | 2,1 mm | 45 mm | geringd | verzinkt | 14000 |
| 5222033 | 2,1 mm | 50 mm | glad | verzinkt | 9000 |
| 5222035 | 2,1 mm | 50 mm | geringd | verzinkt | 9000 |