


**Coilnagel (3)**



Geschikt voor gebruik in:  
DutackPro tackers C2557Mg (50 en 55mm) en C2865Mg

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | draaddikte | lengte | uitvoering | materiaal | inhoud per doos |
| 5232017 | 2,5 mm | 50 mm | glad | verzinkt | 9000 |
| 5232022 | 2,5 mm | 50 mm | geringd | verzinkt | 9000 |
| 5232018 | 2,5 mm | 55 mm | glad | verzinkt | 9000 |
| 5232027 | 2,5 mm | 55 mm | geringd | verzinkt | 9000 |
| 5232023 | 2,5 mm | 60 mm | geringd | verzinkt | 9000 |
| 5232020 | 2,5 mm | 65 mm | glad | verzinkt | 9000 |
| 5232028 | 2,5 mm | 65 mm | geringd | verzinkt | 9000 |
| 5232021 | 2,5 mm | 70 mm | glad | verzinkt | 9000 |
| 5232024 | 2,5 mm | 70 mm | geringd | verzinkt | 9000 |