


**Coilnagel (4)**



Geschikt voor gebruik in:  
DutackPro tacker C2557Mg  
DutackPro tacker C2865Mg

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | draaddikte | lengte | uitvoering | materiaal | inhoud per doos |
| 5232029 | 2,5 mm | 50 mm | geringd, lenskop | rvs | 9000 |