


**Draadnagel (4)**



Geschikt voor gebruik in:  
DutackPro gastacker S3390G34

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | draaddikte | lengte | materiaal | inhoud per doos |
| 5150024 | 3,3 mm | 75 mm | verzinkt | 3000 |
| 5150025 | 3,3 mm | 83 mm | verzinkt | 2500 |
| 5150026 | 3,3 mm | 90 mm | verzinkt | 2500 |