


**Draadnagel (5)**



Geschikt voor gebruik in:  
DutackPro tacker S31100Mg  
DutackPro gastacker S3390G21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | draaddikte | lengte | materiaal | inhoud per doos |
| 5251017 | 2,9 mm | 50 mm | verzinkt | 4000 |
| 5251018 | 2,9 mm | 60 mm | verzinkt | 4000 |
| 5251019 | 2,9 mm | 65 mm | verzinkt | 4000 |