

**Draadnagel (6)**



Geschikt voor gebruik in:
DutackPro tacker S31100Mg
DutackPro gastacker S3390G21 (t/m 90mm)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | draaddikte | lengte | uitvoering | materiaal | inhoud per doos |
| 5261015 | 3,1 mm | 70 mm | glad | verzinkt | 4000 |
| 5261019 | 3,1 mm | 70 mm | geringd | verzinkt | 4000 |
| 5261017 | 3,1 mm | 83 mm | glad | verzinkt | 4000 |
| 5261020 | 3,1 mm | 83 mm | geringd | verzinkt | 4000 |
| 5261018 | 3,1 mm | 90 mm | glad | verzinkt | 4000 |
| 5261021 | 3,1 mm | 90 mm | geringd | verzinkt | 4000 |
| 5261022 | 3,1 mm | 100 mm | glad | verzinkt | 3000 |