

**SKN12**



Geschikt voor gebruik in:
Dutack tacker CT6040J50 (vanaf 20mm)
DutackPro tacker B1250Mg (vanaf 20mm)
DutackPro tacker NB6040/1250Mg (vanaf 20mm)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | draaddikte | lengte | materiaal | inhoud | voordeelverpakking |
| 5134028 | 1,2 mm | 15 mm | verzinkt | 5000 | 20 |
| 5134029 | 1,2 mm | 20 mm | verzinkt | 5000 | 20 |
| 5134036 | 1,2 mm | 20 mm | rvs | 5000 | 10 |
| 5134030 | 1,2 mm | 25 mm | verzinkt | 5000 | 20 |
| 5134037 | 1,2 mm | 25 mm | rvs | 5000 | 10 |
| 5134031 | 1,2 mm | 30 mm | verzinkt | 5000 | 20 |
| 5134038 | 1,2 mm | 30 mm | rvs | 5000 | 10 |
| 5134032 | 1,2 mm | 35 mm | verzinkt | 5000 | 12 |
| 5134039 | 1,2 mm | 35 mm | rvs | 5000 | 10 |
| 5134033 | 1,2 mm | 40 mm | verzinkt | 5000 | 12 |
| 5134040 | 1,2 mm | 40 mm | rvs | 5000 | 10 |
| 5134034 | 1,2 mm | 45 mm | verzinkt | 5000 | 12 |
| 5134035 | 1,2 mm | 50 mm | verzinkt | 5000 | 12 |