


**140**



Geschikt voor gebruik in:  
DutackPro handtacker 815  
DutackPro hamertacker 585

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | lengte | materiaal | inhoud | voordeelverpakking |
| 5011017 | 6 mm | verzinkt | 1000 | 6 |
| 5011018 | 8 mm | verzinkt | 1000 | 6 |
| 5011022 | 8 mm | verzinkt | 5000 | 20 |
| 5011019 | 10 mm | verzinkt | 1000 | 6 |
| 5011023 | 10 mm | verzinkt | 5000 | 20 |
| 5011020 | 12 mm | verzinkt | 1000 | 6 |
| 5011021 | 14 mm | verzinkt | 1000 | 6 |