

**700**



Geschikt voor gebruik in:
Dutack tacker NT750H (t/m 50mm)
DutackPro tacker N750Mg (t/m 50mm)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | lengte | materiaal | inhoud |
| 5056038 | 20 mm | verzinkt | 10000 |
| 5056039 | 25 mm | verzinkt | 10000 |
| 5056040 | 30 mm | verzinkt | 10000 |
| 5056041 | 35 mm | verzinkt | 10000 |
| 5056042 | 40 mm | verzinkt | 10000 |
| 5056043 | 45 mm | verzinkt | 10000 |
| 5056044 | 50 mm | verzinkt | 10000 |
| 5056047 | 50 mm | rvs | 10000 |
| 5056045 | 60 mm | verzinkt | 10000 |
| 5056046 | 64 mm | verzinkt | 10000 |