

**Fat air**



Robuuste bouwcompressor op volrubber wielen met stevige stalen velgen  
Houder voor optioneel leverbare 360° draaibare Dutack slanghaspel  
Bedieningspaneel met manometers en koppelingen Orionpassing  
Hoge inklapbare transportbeugel (110 cm) met comfortabele handgreep  
2 jaar garantie

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 4140016 |
| netto luchtopbrengst | 225 l/min (5 bar) |
| druk max | 10 bar |
| transporthoogte | 110 cm |
| geluidsniveau | 82 dB |
| motor | 230V 50 Hz, 3 pk, 1450 tr/min |
| pomp | 2 cilinder, oliegesmeerd, 10bar |
| tank | 25 l |
| thermische beveiliging | 10 A |
| afmeting | 73 x 61 x 51 cm |
| gewicht | 53 kg |