

**669**



Kabeltacker voor professioneel gebruik, voorzien van een instelbare slagkrachtregeling
afmeting: 189 x 30 x 180 mm
behuizing: metaal
toepassing: kabels tot 500 V

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artikelnummer | gewicht | bevestigingsmiddelen |
| 4010032 | 1155 g | Kabelniet 1825, 1811, 1809 |