

**B 1650 MG**



Lichtgewicht professionele pneumatische bradtacker met magnesium body  
Geschikt voor het bevestigen van latten en plaatmateriaal tot ca. 16 mm  
Voorzien van verdraaibare luchtuitlaat  
2 jaar garantie

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 4212016 |
| afmeting | 298 x 88 x 258 mm |
| gewicht | 1700 g |
| luchtverbruik | 1,0 l/schot |
| magazijncapaciteit | 100 brads |
| bevestigingsmiddelen | brad Ø 1,6 (20-50 mm) |