

**C 3190 MG**



Lichtgewicht professionele pneumatische coilnageltacker met magnesium body  
Geschikt voor het maken van zware constructies  
Voorzien van diepte-instelling, beschermvoet, multi/enkel schot en verdraaibare luchtuitlaat  
2 jaar garantie

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 4213037 |
| afmeting | 349 x 366 x 123 mm |
| gewicht | 2500 g |
| luchtverbruik | 3,4 l/schot |
| magazijncapaciteit | 225-275 coilnagels |
| bevestigingsmiddelen | draadgeb. coilnagel Ø 2,87-3,1 (50-90mm) |