

**N 6025 MG**



Lichtgewicht professionele pneumatische nietentacker met magnesium body  
Geschikt voor het bevestigen van o.a. hoekprofielen t.b.v. systeemplafonds\*, aluminium tochtprofielen\* en hardboard platen  
Voorzien van lange neus, diepte-instelling, voorplaat met snelsluiting + beschermvoet en verdraaibare luchtuitlaat  
2 jaar garantie  
  
\* met stalen niet van 15 mm

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 4210058 |
| afmeting | 260 x 67 x 224 mm |
| gewicht | 1100 g |
| luchtverbruik | 0,6 l/schot |
| magazijncapaciteit | 100 nieten |
| bevestigingsmiddelen | 6000-serie (10-25 mm) |