

**T 2264 MG**



Lichtgewicht professionele pneumatische T-nageltacker met magnesium body  
Geschikt voor het maken van niet-permanente bevestigingen zoals kisten, kratten en betonbekisting  
Geschikt voor het bevestigen van plinten op steen met stalen T-nagels\*  
Voorzien van diepte-instelling, voorplaat met snelsluiting + beschermvoet, multi/enkel schot en verdraaibare luchtuitlaat  
2 jaar garantie  
  
\* 38 en 50 mm in stalen uitvoering leverbaar

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 4213034 |
| afmeting | 310 x 108 x 290 mm |
| gewicht | 2750 g |
| luchtverbruik | 1,7 l/schot |
| magazijncapaciteit | 80 T-nagels |
| bevestigingsmiddelen | T-nagel Ø 2,2 (25-64 mm) |