

**CTS 500**



Productbeschrijving

De nieuwe CTS 500 is een hoogwaardige zaag met roltafel, ideaal voor zagen van beton en steen. We leveren het met een hoogwaardig SHOXX USM diamantzaagblad. Artikel nummer: 370066.

Product kenmerken :

* Een op precisie-metaalrollen en kogellagers geleide snijtafel voor hoge stabiliteit, slijpnauwkeurigheid en
duurzaamheid
* Een naar voren uittrekbare aluminium-waterbak voor snelle en eenvoudige reiniging
* massieve dubbelframeconstructie voor maximale stabiliteit tijdens het snijden
* Grote loopwielen voor eenvoudig rangeren

Technische informatie

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art.NR. | Motor | Toerental | Diameter | Snijlengte\* | Snijdiepte | Gewicht  | Afmetingen LxBxH: |
| 370066 | 2,2 kW/230 V | 2800 min¯¹  | 350 x 25,4 | 110 | 600 | 92 kg | 1110x600x1270 mm |

\*met insteekslijpen

**VARIENTEN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art.NR. | Motor: | Toerental (MIN¯¹) | Bladfme-ting (mm) | SNIJDIEPTE (MM) | SNIJLENGTE (mm) |
| 370148 | 2,6kW/230V | 2800 | Ø350x25,4 | 110 | 600 |
| 370149 | 3,0kW/400V | 2800 | Ø350x25,4 | 110 | 600 |
| 370150\* | 2,2kW/230V/4P | 1400 | Ø450x25,4 | 140 | 600 |
| 370151 | 3,0kW/400V | 2800 | Ø450x25,4 | 160 | 600 |

\*toerental verlaagd

Technische details :

* Dankzij de grote beweeglijkheid van de kantelkop kunnen grotere snijdieptes tijdens de omkeersnede worden bereikt..
* Diagonale snede van 40 x 40 cm – eenvoudig en strak.
* Een geïntegreerde, verzonken schakelaar en de meervoudig gelagerde kantelkop staan garant voor duurzaamheid en een hoge functionaliteit.
* Naar voren uittrekbare waterbak. Praktisch voor de snelle en eenvoudige reiniging.
* Insteekbare waterpomp voor een snelle uitwisseling zonder gereedschappen.
* Incl. Geleidenrail voor precieze zaagsnede.

