

**6104832**



**Bouwlamp PL72 - 2x36 Watt**

5m kabel - 2 contactdozen

Bouwlamp van slagvast kunststof met rubber stootrand en transparante polycarbonaat beschermkap. Met geïntegreerde contactdozen. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 61.048.32 |
| EAN code | 8713265044192 |
| Merk | Vetec |
| Vermogen | 72 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Lamphouder | 2G10 (PL-lamphouder 4-pins) |
| Lichtbron | 2 x PLL-lamp 36 Watt / 840 |
| Lumen | 5600 lumen |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F - 3G1,5 mm² |
| Contactdozen | 2 x Schuko 230V |
| Schakelaar | Nee |
| Afmetingen (hxbxd) | 320 x 300 x 115 mm |
| Gewicht | 2 kg |