

**Powerplayer**



**High Power – 15 Watt output**

* FM ontvangst met RDS zenderinformatie
* DAB+ Digitale Radio ontvangst
* Bluetooth ontvanger voor muziek streaming
* USB ingang voor het afspelen van MP3, AAC en FLAC bestanden
* Aux ingang voor externe MP3 speler
* Oplaadbaar met ingebouwde Lithium-Polymeer accu
* Laadt ook op tijdens het spelen op netstroom

**RADIO**

* FM ontvangst met RDS zenderinformatie
* DAB+ Digitale Radio ontvangst
* 10 voorkeuze-zenders FM en DAB+

**EXTRA MEDIA**

* Bluetooth ontvanger voor muziek streaming
* USB ingang voor het afspelen van MP3, AAC en FLAC bestanden
* Aux ingang voor externe MP3 speler

**AUDIO**

* 3 inch Double Neodymium speaker 15 Watt
* Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
* DSP - Digital Sound Processing
* Dynamische Loudness functie
* Stereo hoofdtelefoon aansluiting

**VOEDING/STROOM**

* Netstroom (230V)
* Ingebouwde LongPlayer Lithium-Polymeer accu (3 x 4000 mAh)

**OPLADEN**

* Oplaadbaar met LongPlayer Lithium-Polymeer accu
* Extra lange speelduur van gemiddeld 18 tot 24 uur op één laadbeurt
* Laadt ook op tijdens het spelen op netstroom
* Laad-indicator op display

**EXTRA FUNCTIES**

* Bluetooth verbonden LED
* Bedieningsmenu instelbaar in meerdere talen
* Weergave spelend nummer (titel, artiest, album)\*
* USB stroomuitgang 5V voor het laden van een mobiele telefoon

**UITRUSTING**

* ABS kunststof slagvaste behuizing
* Gedetailleerd, verlicht, dot matrix display
* Metalen speaker grill
* Rubberen bedieningsknoppen
* Flexibele, neerklapbare antenne (type KDAB10)
* Kantel mogelijkheid om het geluid omhoog te richten vanaf de vloer of werktafel
* Neopreen-rubberen stroomkabel 3,2 meter
* Kabel-opbergmogelijkheid achter op de radio
* Beschermkooi rondom

**AFMETING/GEWICHT/KLEUR**

* Gewicht 2,2 kg
* BxHxD 19 x 24,5 x 20 cm
* Kleur: antraciet

**CLASSIFICATIES**

* Schokbestendig
* Regen-, vuil, en stofbestendig (IP65 norm)
* TüV/GS gecertificeerd

**LOS VERKRIJGBARE ACCESSOIRES**

* Metalen, telescopische antenne - MA5\*\*
* \*Een goede werking en beschikbaarheid van deze functies is mede afhankelijk van het type en de software van de gebruikte mobiele telefoon.
* \*\*Voordeel: een lange, metalen, telescopische antenne kan de radio ontvangst verder optimaliseren met name in gebieden of locaties waar het radio- en zendersignaal zwak is.
* Nadeel: een lange, metalen, telescopische antenne is NIET FLEXIBEL en dus veel minder “bouwbestendig” dan een kunststof, flexibele antenne.