

**Nat - Titan W**



Voor het boren in diverse bouwmaterialen, zoals: kalkzandsteen en baksteen.
Uitsluitend nat te gebruiken. Segmenthoogte 9 mm, laser gelast.

|  |  |
| --- | --- |
| Aansluiting | 1¼ UNC / ½" gaz |
| Diameters | 82, 85, 102 en 112 |
| Lengte | 70 mm |
| Segmenthoogte    | 9 mm |

|  |  |
| --- | --- |
| 6424132 | Dia-Dozenboor R 1/2 Ø 82 / BT62 / Titan W 24x3,5x9mm / 7 Seg. /  RAL 5021 / wasserblau |
| 6424142 | Dia-Dozenboor R 1/2 Ø 82 / BT70 / Titan W 24x3,5x9mm / 7 Seg. /  RAL 5021 / wasserblau |
| 6424172 | Dia-Dozenboor R 1/2 Ø 85 / BT70 / Titan W 24x3,5x9mm / 7 Seg. /  RAL 5021 / wasserblau |
| 6424176 | Dia-Dozenboor R 1/2 Ø 85 / BT76 / Titan W 24x3,5x9mm / 7 Seg. /  RAL 5021 / wasserblau |
| 6424632 | Dia-Dozenboor 1 1/4 Ø 82 / BT62 / Titan W 24x3,5x9mm / 7 Seg. /  RAL 5021 / wasserblau |
| 6424642 | Dia-Dozenboor 1 1/4 Ø 82 / BT70 / Titan W 24x3,5x9mm / 7 Seg. /  RAL 5021 / wasserblau |
| 6424672 | Dia-Dozenboor 1 1/4 Ø 85 / BT70 / Titan W 24x3,5x9mm / 7 Seg. /  RAL 5021 / wasserblau |
| 6424686 | Dia-Dozenboor 1 1/4 Ø 102 / BT70 / Titan W 24x3,5x9mm / 6 Seg. /  RAL 5021 / wasserblau |
| 6424199 | Dia-Dozenboor R 1/2 Ø 112 / BT70 / Titan W 24x3,5x9mm / 9 Seg. /  RAL 5021 / wasserblau |
| 6424699 | Dia-Dozenboor 1 1/4 Ø 112 / BT70 / Titan W 24x3,5x9mm / 9 Seg. /  RAL 5021 / wasserblau |