

**Kerntangen**



Voor het verwijderen van de kern uit het boorgat.

Verkrijgbaar in verschillende maten:

|  |  |
| --- | --- |
| ZSE008030 | Kerntang  30 mm |
| ZSE008040 | Kerntang  40 mm |
| ZSE008050 | Kerntang  50 mm |
| ZSE008052 | Kerntang  52 mm |
| ZSE008058 | Kerntang  58 mm |
| ZSE008062 | Kerntang  62 mm |
| ZSE008065 | Kerntang  65 mm |
| ZSE008072 | Kerntang  72 mm |
| ZSE008076 | Kerntang  76 mm |
| ZSE008078 | Kerntang  78 mm |
| ZSE008080 | Kerntang  80 mm |
| ZSE008082 | Kerntang  82 mm |
| ZSE008086 | Kerntang  86 mm |
| ZSE008088 | Kerntang  88 mm |
| ZSE008092 | Kerntang  92 mm |
| ZSE008102 | Kerntang  102 mm |
| ZSE008107 | Kerntang  107 mm |
| ZSE008112 | Kerntang  112 mm |
| ZSE008122 | Kerntang  122 mm |
| ZSE008127 | Kerntang  127 mm |
| ZSE008132 | Kerntang  132 mm |
| ZSE008152 | Kerntang  152 mm |
| ZSE008159 | Kerntang  159 mm |
| ZSE008162 | Kerntang  162 mm |
| ZSE008172 | Kerntang  172 mm |
| ZSE008187 | Kerntang  187 mm |
| ZSE008200 | Kerntang  200 mm |
| ZSE008212 | Kerntang  212 mm |
| ZSE008220 | Kerntang  220 mm |
| ZSE008225 | Kerntang  225 mm |
| ZSE008250 | Kerntang  250 mm |
| ZSE008300 | Kerntang  300 mm |
| ZSE008330 | Kerntang  330 mm |
| ZSE008350 | Kerntang  350 mm |