

**Slider XL**



Door de slider te monteren tussen motor en diamantboor (1¼ UNC), voorkomt u het vastzitten van de boor.  
U spaart tijd, maar ook uw machine en boorstatief.  
  
