

**Snelkoppeling systeem**



FEIT IS, U DOET MEER BORINGEN PER DAG!

Snelkoppeling-systeem SVS-BK5

* Geen gebruik meer van steeksleutels
* Geen beschadigingen meer aan uw statief
* Bespaard tijd, dus geld
* Werkverlichting voor de boorder
* De stabiele koppelingen zijn eenvoudig te reinigen
* Vergrendeling zonder kogels of veren
* Machine aansluiting 1¼ UNC of M33
* Booraansluiting 1¼ UNC of 6-gats flens
* Booraansluiting geeft slechts 37 mm verlenging

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelcode** | **Omschrijving** |
| SVS-BK5-3L-Flansch | Schnellverschluß-Bohrkrone-3-Loch-Flansch |
| SVS-BK5-6L-Flansch | Schnellverschluß-Bohrkrone-6-Loch-Flansch |
| SVS-BK5-Hakens | Hakenschlüssel |
| SVS-BK5-KRO-AD-M33 | Schnellverschluß-Bohrkrone-Adapter M33 |
| SVS-BK5-KRO-AD-M41 | Schnellverschluß-Bohrkrone-Adapter M41 |
| SVS-BK5-KRO-AD-UNC | Schnellverschluß-Bohrkrone-Adapter UNC |
| SVS-BK5-Masch-M33 | Schnellverschluß-Bohrkrone-Maschine M33 |
| SVS-BK5-Masch-UNC | Schnellverschluß-Bohrkrone-Maschine UNC |
| SVS-BK5-VL-400-UNCAL | Schnellverschluß-Bohrkrone-verlangerung 400 mm |
| SVS-BK5-VL-400-UNCST | Schnellverschluß-Bohrkrone-verlangerung 400 mm |
| SVS-BK5-ZUG-AD-UNC | Zughammeradapter mit SVS x UNC 1¼ innengewinde |