

**Master PCD (V)**



* Premium diamantkomschijf voor vloerrenovatie
* Geschikt voor vloerslijpmachine FGR 500
* Segmenthoogte: 4 mm
* Met ruwe polykristallijne diamanten

Toepassing: Dekvloer, coatings.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikelnummer** | **Diameter Ø** | **Asgat** | **Aantal segmenten** | **Totaal hoogte (mm)** |
| S350114 | 300 | 22.23 | 8 | 22 |