

**Master PKD**



* Premium-komschijf
* Segmenthoogte: 4 mm
* Met ruwe polykristallijne diamanten
* Hoge slijpprestaties

Toepassing: Epoxyhars-coatings, tegellijm, lijmresten, verflagen, dekvloer.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikelnummer** | **Diameter Ø** | **Asgat**  | **Aantal segmenten** | **Totaal hoogte (mm)** |
| S350108 | 125 | 22.23 | 6 | 22 |
| S350109 | 150 | 22.23 | 6 | 22 |
| S350110 | 180 | 22.23 | 6 | 30 |