

**Master STU**



* Premium-komschijf
* Met inductief gelaste segmenten voor trillingsarm werken
* Maximale slijpprestaties
* Zeer licht slijpend

Toepassing: Beton, betonproducten, dekvloer, tegellijm, pleisterwerk.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikelnummer** | **Diameter (mm)** | **Asgat**  | **Aantal segmenten** | **Totaal hoogte (mm)** |
| S350073 | 100 | 22.23 | 6 | 22 |
| S350074 | 115 | 22.23 | 6 | 22 |
| S350075 | 125 | 22.23 | 7 | 22 |
| S350076 | 150 | 19 | 9 | 22 |
| S350077 | 180 | 22.23 | 10 | 30 |
| S350078 | 180 flat | 22.23 | 10 | 22 |