


**Shoxx C E5**



* High-End-komschijf met SHOXX-segmenten
* Segmenthoogte: 5 mm
* Precisiegelaste segmenten, minimale onbalans, trillingsarm werk
* Zeer fijne materiaalverwijdering
* Ideaal voor renovatieslijpers

Toepassing: epoxyhars-coatings, lijmresten, verflagen, graffiti, houtlak, glasvezel tapijt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikelnummer** | **Diameter Ø** | **Asgat** | **Aantal segmenten** | **Totaal hoogte (mm)** |
| S350007 | 100 | 22.23 | 8 | 22 |
| S350008 | 125 | 22.23 | 8 | 22 |
| S350085 | 130 | 25 | 8 | 22 |
| S350047 | 150 | 19 | 10 | 22 |
| S350046 | 150 | 22.23 | 10 | 22 |
| S350009 | 180 | 22.23 | 12 | 30 |
| S350012 | 180 Flat | 22.23 | 12 | 22 |