

**Shoxx Z U5**



* High-End-komschijf
* Met inductief gelaste segmenten voor trillingsarm werken
* Maximale slijpprestaties
* Zeer hoge standtijd
* Ideaal voor saneringsslijper

Toepassing: Beton,graniet, natuursteen, betonproducten.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikelnummer** | **Diameter Ø** | **Asgat** | **Aantal segmenten** | **Totaal hoogte (mm)** |
| S350001 | 100 | 22.23 | 8 | 22 |
| S350019 | 115 | 22.23 | 8 | 22 |
| S350002 | 125 | 22.23 | 8 | 22 |
| S350020 | 130 | 25 | 8 | 22 |
| S350032 | 150 | 19 | 10 | 22 |
| S350003 | 180 | 22.23 | 12 | 30 |
| S350010 | 180 flat | 22.23 | 12 | 22 |