

**Crack Chaser**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Beton, asfalt |
| Diameters Ø | 105-115-125-180-230 |
| Asgat | 22,23 |

Voor het opzagen van scheuren in beton en/of asfalt.

|  |  |
| --- | --- |
| 2190110022 | Scheurenfrees Type Crack Chaser 110 x 22 mm |
| 2190125022 | Scheurenfrees Type Crack Chaser 125 x 22 mm |
| 2190180022 | Scheurenfrees Type Crack Chaser 180 x 22 mm |
| 2190230022 | Scheurenfrees Type Crack Chaser 230 x 22 mm |