


**QNBS**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Beton, graniet, stenen |
| Diameters Ø | 300-350-400 |
| Asgat | 25,4 |
| Segmenthoogte | 12 mm |
| Gebruik | Droog en nat |

|  |  |
| --- | --- |
| E39P300E | Diamantzaagblad QNBS Ø300Rx25,4 /12 |
| E39P350E | Diamantzaagblad QNBS Ø350Rx25,4 /12 |
| E39P400E | Diamantzaagblad QNBS Ø400Rx25,4 /12 |