

**RTC 100 R/L**



**RTC 100 R/L**

Technische specificaties:  
  
- Motor verm. 1900 W  
- Totaal verm. 2050 W  
- Toeren (I) 42 - 110 tpm  
(II) 65 - 190 tpm  
(III) 140 - 400 tpm  
(IV) 220 - 620 tpm  
- Opname MK3  
- Kernboren ø12 - 100 mm  
- Spiraalboren ø1 - 31,75 mm  
- Tappen M3 - M30  
- Verzinken ø10 - 50 mm  
- L x B x H 365 x 310 x 510-710 mm  
- Slag 260 mm  
- Gewicht 28 kg  
- Magn. LxBxH 220 x 110 x 64 mm  
- Kleefkracht 3000 kg

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Art.nr. |  | Type |
| 906.0100 |  | Kernboormachine RTC.100 R/L + koffer |