

**Extreme tegelboren**



**"Extreme" Tegelboor**

Uitvoering

Boor voorzien van extreem scherp geslepen HM boorpunt. Extreem hittebestendig, probleemoplosser, breed inzetbaar. Voor niet kloppend gebruik, ideaal i.c.m. snoerloos gereedschap.

Toepassing

Geschikt voor: Extreem harde tegels, keramiek, kunststof, hout, blik, glas enz. Ideale boor om te boren in samengesteld materiaal.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |   | Diameter | Totaallengte | Spiraallengte |
| 228.0300 |   | 3,0 | 85 | 42 |
| 228.0400 |   | 4,0 | 85 | 50 |
| 228.0500 |   | 5,0 | 85 | 50 |
| 228.0600 |   | 6,0 | 100 | 65 |
| 228.0800 |   | 8,0 | 125 | 75 |
| 228.1000 |   | 10,0 | 150 | 90 |
| 228.1100 |   | 11,0 | 150 | 90 |