

**Tegelboren**



**Tegelboren**

Uitvoering

Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaal versplintering.

Toepassing

Graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |  | Diam. | Boordiepte |
| 758.0500 |  | 5 | 30 |
| 758.0600 |  | 6 | 30 |
| 758.0800 |  | 8 | 30 |
| 758.1000 |  | 10 | 30 |
| 758.1200 |  | 12 | 30 |