

**Profi-Jet B 10/200**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 10 - 200 bar
* Doorloopcapaciteit 10 l/min.
* Onderstel optie
* Staalversterkte hogedrukslang 10 m.
* Turbokiller standaard
* Slangtrommel (20 m. slang) optie
* Toerentalregeling nee
* Prestatiegegevens Honda-motor 6,5 PK benzine