

**Zuigslang met aanzuigingfilter**



* Zuigslang met aanzuigingsfilter
* Met terugslagklep
* Slanglengte 3 meter

Bij hogedrukreinigers onder 10 liter per minuut moet de slang op 1,5 meter worden ingekort.  
Met deze zuigslang van 3 meter kan u bij gebrek aan vaste wateraansluiting, water aanzuigen uit een reservoir of vijver/zwembad.  
De aanzuigfilter zorgt ervoor dat er geen onzuiverheden opgezogen worden.  
De zuigslang wordt met de meegeleverde schroefkoppeling met de hogedrukreiniger verbonden.  
Past op: alle Kränzle toestellen zonder waterreservoir.